

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja** |
|  |
|  |
| |  | | --- | | **Itä-Hakkilan koulu**  **B-osa tulokone/ raitisilmakanava** | | 10.-14.11.2014 | |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde: Itä-Hakkilan koulu**

**Kohteen osoite:** Koulutie 8, 01260 Vantaa

**Tilaaja: Vantaan kaupunki**

**Tilaajan osoite:** Kielotie 13 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Jussi Sojakka

**Edustajan yhteystiedot:** 09 83925050

**Toimittajan tiedot:** **J. Hakanen Oy**

Vernissakatu 5 B 68  
01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla:** 10.-14.11.2014

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| B-osa raitisilmakanava | 1,2,3 |
| B-osa tuloilmakone | 1,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0725.JPG  Tulo raitisilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0726.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0716.JPG  Tulo suodatinkammio ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0727.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0718.JPG  Tulo iv-kone ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0730.JPG  Puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0719.JPG  Tulokoneen siivekkeet ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:Boy:Desktop:itä-hakkilakoulu:kuvat:DSCN0731.JPG  Puhdistettuna |