K OY LEHDOKKITIEN VIRASTOTALO

KORAJUKSET JA TUTKIMUKSET

v. 2004

Motiva-energiakatselmusraportti, kiinteistökatselmus

V. 2005-2006

Lausunto sisäilman laadusta Indoor Quality Service Oy:ltä: hiilidioksidipitoisuudet alittuivat kaikissa mitatuissa kohdissa alle 700 ppm eli paras sisäilmaluokka S1, huonelämpötilat joko S2 luokkaa eli talvi 20-22, kesä 23-26 tai S3 luokkaa eli talvi 20-23, kesä 22-27 (35). Suurin ongelma 2. krs:n lattialämpötilat alimmillaan 14-15.

v. 2006

Elementtisaumat uusittu sekä kattopeltien ja läpivientien kittausta sekä ikkunakarmien ja seinän välien kittausta sisäpuolelta

v. 2007

Pilareiden lämpöeristäminen ja alapohjan eristeiden korjaaminen

v. 2008

Julkisivujen betonirakenteiden kuntotutkimus

v. 2009

Ilmastointijärjestelmän korjaaminen ja IV-kanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö sekä rakennusautomaation ja lämmönvaihtimien uusiminen

v. 2010

Vesikaton kuntotarkastus ja huoltotoimenpiteet

v. 2013

Viemäreiden ja sadevesiviemäreiden uusiminen pihamaalta sekä jäähdytyskoneen uusiminen

9.10.2013

K Oy Lehdokkitien Virastotalo

Simo Ruohomäki

toimitusjohtaja