Päiväkoti Riihipelto		
Krakankuja 5		
01510 Vantaa		

		

Asia	Päiväkodin yhteydessä on kaksi opetustilaa. Vuonna 2008 remontoidussa opetustilassa opettaja ja muutama oppilas oireilee.	

Aika	27.08.2010 Klo 14:00-	

Tarkastusselostus	Rakennus on arkkitehtuurisesti erittäin monimuotoinen. Sisäänkäynnin kohdalla maantaso on lähes lattian pintatasossa. Myös muualla rakennuksen sokkelikorkeus on riittämätön.

Opetustila 1 on keittiön vieressä.  Ilma oli ärsyttävän tuntuinen vaikka tuuletusikkuna oli auki.  

Tuloilmaventtiilit ovat keittiön puoleisella seinällä ja poistot käytävän puoleisella seinällä. Luokkatilan sisäkatto on loivan vesikaton myötäinen. Lattian pintalaatta ja seinärakenteita on uusittu remontin yhteydessä 2008.  

Opetustila 1:n pienryhmätilan sokkelin vesipellin päällä kiviä ja vihreää leväkasvustoa.

Opetustilan 1 pohjoispäädyssä on puinen fasadirakennelma. Pellityksen raosta voi päästä myrskyssä vettä tai lunta rakennelman sisään.

Toimenpiteet	

Tilakeskus/Jouni Räsänen hankkii asiantuntijan. Suomen sisäilmakeskus/
Eila Hämäläinen käy 1.9.2010 tutustumassa kohteeseen ja antaa käynnin perusteella tutkimussuunnitelman tarjouksineen.	

	Tapio Valtanen
terveysinsinööri
p. 09 8392 3121, 040 581 7684